Znak sprawy: **EZ-ZR-07-2021**

**Formularz ofertowy**

**Dostawa**

(nazwa rodzaju zamówienia)

I. Nazwa i adres Zamawiającego

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**

**ul. Okrzei 6**

**73-110 Stargard NIP 854-001-15-20**

II. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa

**Dostawa zestawu części oryginalnych do pomp śrubowych Seepex BN 35-6L**

**(wykaz części stanowi załącznik nr 1)**

b) okres gwarancji: 12 miesięcy

c) warunki płatności: **przelewem 30 dni od daty otrzymania faktury**

d) transport: **dostawcy**

III. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia **28.01.2021 do godz. 10.00** w formie\*:

* Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: **j.w,** lub
* W wersji elektronicznej na e-mail: **oferty@mpgk.stargard.pl**

IV. Nazwa i adres Wykonawcy; ………………………………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

NIP: ………………………..... tel. ………………………, email:……………………….

Wartość netto:………………………………zł

Podatek VAT: …………………………………. zł

Wartość brutto: …………………………………… zł

Słownie brutto: ……….………………………………………………………………………

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikiem do niniejszego formularza ofertowego jest:

**Wykaz cen jednostkowych w/w części do pomp**

UWAGA:

**Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty,**

**Informacji udziela Tomasz Zaręba tel. 519546933, sprawy techniczne Waldemar Jackiewicz 519546920**

………………………….., dnia …………………. …………………...……………….

Podpis osoby upoważnionej

\* nie potrzebne skreślić

**Załącznik nr 1**

**Zestaw części oryginalnych do pomp śrubowych Seepex BN 35-6L**

Wałek wtykowy – 2 szt.;

Sworzeń wałka wtykowego – 2 szt.;

Pierścień rozbryzgowy – 2 szt.;

Uszczelnienie dławicowe 2 szt;

Wałek przegubu – 2 szt.;

Tuleja drążka sprzęgającego – 2 szt;

Tuleja przegubu – 2 szt;

Sworzeń wałka przegubu – 2 szt;

Tulejka prowadząca – 2 szt;

Osłona przegubu – 2 szt;

Taśma zaciskowa stalowa duża – 2 szt;

Taśma zaciskowa stalowa mała – 2 szt;

Uszczelka korpusu ssącego – 2 szt;

Rotor stal nierdzewna 2 szt;

Stator TSE – 2 szt;